***SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”*** *(turpmāk - pasūtītājs)*

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Vilhelma Purvīša iela 21, Rīga, LV-1050, biroja adrese: Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV -1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē **„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”,** identifikācijas Nr.RSSI-28/2025.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell sistēmā elektroniski vai nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi: [inta.pudule@ldz.lv](mailto:inta.pudule@ldz.lv) līdz **2025.gada 26.martam plkst.11:00.** Iesniedzot piedāvājumu Mercell nepieciešams **pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumiem Nr.1 un Nr.2** (elektroniski parakstītu vai parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskanētu).

Lai piekļūtu sadaļai “Faili”, spiediet pogu “Izrādīt interesi”.

**Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā iesniedzami bez maksas**.

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu [latvija@mercell.com](mailto:latvija@mercell.com).

Papildus tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzam, sazināties ar: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Vecāko darba aizsardzības speciālistu Arvīdu Andrejevu, tālrunis +371 28682852, e-pasts: [arvids.andrejevs01@ldz.lv](mailto:arvids.andrejevs01@ldz.lv)

**Tirgus cenu izpētes priekšmets:** Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde.

**Tirgus cenu izpētes prasības:**

1. Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehnisko piedāvājumu (skatīt uzaicinājuma pielikumu Nr.1):
   1. cena norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata, cenā iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas;
   2. pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz 3**0 (trīsdesmit) kalendārām dienām** no tā iesniegšanas dienas;
   3. samaksas nosacījumi: ne mazāk kā **30 (trīsdesmit) kalendārās dienas** pēc preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
   4. preču piegādes termiņš: **7 (septiņu) kalendāro dienu laikā** pēc pircēja rakstiska pieprasījuma;
   5. līguma darbības termiņš: **līdz 30.04.2026.**
   6. preces garantija termiņš – ne mazāk kā 1 (viens) gads no preces pieņemšanas – nodošanas dokumenta parakstīšanas dienas vai saskaņā ar ražotāja tehnisko informāciju.
   7. kopā ar preci piegādātājam jāiesniedz tehniskā dokumentācija, kas apliecina individuālā aizsardzības līdzekļa atbilstību EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (preces tehniskais apraksts, u.c.).
   8. preces piegādes vietas: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas cehs (RSSLC-2): Krustpils iela 24, Rīga; Daugavpils lokomotīvju remonta centrs(RSSLD): 2.Preču iela 30, Daugavpils; Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV): Varšavas iela 49, Daugavpils; Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs (RSSM): Kārklu iela 4, Daugavpils.
2. **Piedāvājumu izvēles kritērijs: uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.**

! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.

! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.

! *Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nav Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma vai Publisko iepirkumu likuma subjekts, līdz ar to šis iepirkums tiek organizēts saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iekšējiem normatīvajiem aktiem.*

Tirgus cenu izpētes

„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”,

**Pielikums Nr.1**

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

2025. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (kods, konts)

Tālruņa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds)\_\_\_\_ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai

20\_\_ g. \_\_\_\_\_\_\_ pilnvaras Nr.\_\_\_\_ (prokūras) pamata

Pretendents ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” rīkotajā tirgus cenu izpētē „Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (identifikācijas Nr.RSSI-28/2025) (turpmāk – tirgus cenu izpēte);
2. piedāvā piegādāt tirgus cenu izpētes uzaicinājumā norādītās preces par šādu kopējo summu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (bez PVN).

(finanšu piedāvājuma sagatavošanai izmantot tirgus cenu izpētes uzaicinājuma pielikumu Nr.2 “Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums ” excel formātā):

**Samaksas nosacījumi**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***kalendāro dienu*** *laikā pēc pavadzīmes saņemšanas, skaitot no nākamās dienas, kad pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi*.

**Preču piegādes termiņš:** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kalendāro dienu*** *laikā pēc pircēja rakstiska pieprasījuma.*

**Preču garantijas termiņš:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Piedāvājuma derīguma termiņš:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Preču piegādes vietas:** SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

Rīgas cehs (RSSLC-2): Krustpils iela 24, Rīga;

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD): 2.Preču iela 30, Daugavpils;

Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV): Varšavas iela 49, Daugavpils;

Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs (RSSM): Kārklu iela 4, Daugavpils;

*Apliecinām, ka visa piedāvātā prece atbilst tirgus cenu izpētes noteiktām tehniskajām prasībām.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/elektroniskais paraksts /paraksta atšifrējums/

Tirgus cenu izpētes

„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”,

**Pielikums Nr.2**

**Papildus tehniskās prasības pozīcijām 7.13. , 7.14. un 7.15.**

**7.13. pozīcija** “**Paaugstinātas redzamības lietusmētelis fluoriscējoši sarkani-oranžā krāsā**”

*\*Pretendenta piedāvāts risinājums, izgatavots atbilstoši tehniskajām prasībām, un attiecīgi iesniegts nolikuma prasībām atbilstoši noformēts paraugs, t.sk. īss apraksts, kas ietver auduma sastāvu u.c. materiāla/izstrādājuma svarīgākos rādījumus.*

**1. Tehniskās (dizaina un izpildījuma) prasības.**

* 1. **Apģērba veids, krāsa.** Paaugstinātas redzamības lietusmētelis fluorescējoši sarkani-oranžā krāsā.
  2. **Garums.** Lietusmēteļa garums atbilstoši izmēriem līdz ceļgaliem.
  3. **Šuves.** Visām šuvēm jābūt salīmētām.
  4. **Logo.** Uz kreisās piedurknes 11 cm uz leju no plecu vīles izvietots pamatlogo ar nosaukumu divās rindās atstarojoši pelēkā krāsā (LDZ RITOŠĀ SASTĀVA SERVISS), izmērs 3,5x10,5 cm (šaurākās sliedītes augstums 2,2 mm)

1. **Tehniskie parametri izstrādājuma izgatavošanai izmantotajiem materiāliem.**
   1. Audumam:
      1. **Izstrādājumam materiāla sastāvs: Poliesters (PES) 100 %** ar poliuretāna (PU) pārklājumu vai**100% poliamīds** ar poliuretāna (PU) pārklājumu 180 g/m2.
      2. Membrāntipa drānas.
      3. Ūdens necaurlaidība: 2.klase WP>13000 ([LVS EN 343:2019](https://www.lvs.lv/lv/products/23099)).
      4. Gaisa caurlaidība (AP): 3.klase 0<AP≤5 mm/s (LVS EN 342:2018).
      5. **Izstrādājumam jāatbilst standartam:** LVS EN ISO 20471:2013/A1:2017 un LVS EN 343:2019 vai ekvivalents.

**7.14. pozīcija** “**Siltais darba kostīms metināšanas darbiem**”

*Pretendenta piedāvāts risinājums, izgatavots atbilstoši tehniskajām prasībām, un attiecīgi iesniegts nolikuma prasībām atbilstoši noformēts paraugs, t.sk. īss apraksts, kas ietver auduma sastāvu u.c. materiāla/izstrādājuma svarīgākos rādījumus.*

1.  **Tehniskās (dizaina un izpildījuma) prasības.**

1.1. **Apģērba veids, pamatkrāsa**. Darba uzvalkā ietilpst ziemas jaka un ziemas bikses vai puskombinezons metāla apstrādes (t.sk.metināšanas) darbiem.

1.2. **Jaka** ir no ugunsizturīga, noturīga pret šļakatām un karstuma auduma, ar ugunsdrošu siltinājumu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma jakā ir jāiestrādā augstas redzamības atstarojošie elementi (piedurknes, jakas apakšējā daļā un uz kapuces). Liela, silta, regulējama kapuce. Regulējama jakas jostas vieta. Centrālā aizdare ar ravējslēdzēju.

**Bikses vai puskombinezons** ir kombinēti no ugunsizturīga, noturīga pret šļakatām un karstuma auduma, ar ugunsdrošu siltinājumu. Atstarojošās joslas bikšu apakšējā daļā. Elastīgas lences, regulējama jostas vieta.

2. **Tehniskie parametri izstrādājuma izgatavošanai izmantotajiem materiāliem**.

2.1.. Ugunsizturīgs, noturīgs pret šļakatām un karstumu audums un siltinājums.

2.2. Izstrādājumam jāatbilst standartam: ISO EN 11611:2015, ISO EN 11612:2015 vai ekvivalents.

**7.15. “Ugunsizturīgs un skābju izturīgs uzvalks” Tehniskās (dizaina un izpildījuma) prasības.**

*\*Pretendenta piedāvāts risinājums, izgatavots atbilstoši tehniskajām prasībām, un attiecīgi iesniegts nolikuma prasībām atbilstoši noformēts paraugs, t.sk. īss apraksts, kas ietver auduma sastāvu u.c. materiāla/izstrādājuma svarīgākos rādījumus.*

**1. Tehniskās (dizaina un izpildījuma) prasības.**

1.1. Dizaina prasības – bikses vai puskombinezons un darba jaka. Pretendentam jāizstrādā paraugs un līguma izpildes laikā jāpiegādā prece atbilstoša funkcijām un tehniskajiem parametriem.

**2. Tehniskie parametri izstrādājuma izgatavošanai izmantotajiem materiāliem.**

2.1. Materiāls:Uguns izturīgs, antistatisks, skābju izturīgs audums – 87% kokvilna, 12% neilons, 1% karbona šķiedras, blīvums - 265 g/m2 (±10 g/m2).

2.2. Izstrādājumam jāatbilst standartam: LVS EN ISO 11612:2015, LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalenti.