Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Specializētās darba vietas nepārtrauktās barošanas bloku (UPS) piegāde”

2. pielikums

**Tehniskās prasības**

Nosaukums: Specializētās darba vietas nepārtrauktās barošanas bloks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Nepieciešamie parametri** |
| 1. | Jauda (VA) | vismaz 650 VA |
| 2. | Pieslēgums | Vismaz 2 gab. Schuko |
| 3. | Akumulatoru tips | Nomaināms |
| 4. | Darbības ilgums pēc pilnas uzlādes (ar pieslēgtu monitoru un sistēmbloku (80-100 W)) | Vismaz 30 min |
| 5. | Uzlādes laiks | Ne vairāk par 6h |
| 6. | Darba temperatūra | 0-40°C |
| 7. | Trokšņu līmenis | ne lielāks kā 45 dB |
| 8. | Nominālais spriegums | 230V |
| 9. | Nepietiekama sprieguma un pārsprieguma apstākļos darbība (161-284V), netērējot akumulatoru enerģiju, automātiskās sprieguma regulācijas (AVR) iespēja | Obligāti |
| 10. | Brīdinājuma signāls | Baterijas režīms/pārslodze |