Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās Rīgā un Jēkabpilī”

1. pielikums

**Tehniskais uzdevums**

**“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās Rīgā un Jēkabpilī”**

1. **Vispārīgie noteikumi**
   1. Nepieciešams piegādāt un uzstādīt jaunu gaisa kondicionieri šādās tehnoloģiskās telpās:
      1. releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga);
      2. SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Krustpils iela 20, Rīga);
      3. SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga);
      4. releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils).
   2. Darba apjoms:
      1. vecā kondicioniera demontāža;
      2. jaunā kondicioniera montāža.
2. **Tehniskās prasības jaunajam kondicionierim**
   1. Jauna kondicioniera:
      1. dzesēšanas jauda – ne mazākā, kā vecajam kondicionierim;
      2. darbības iespēja un ilgums – 24 stundas diennaktī visa gada garumā.
      3. tips:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekts | tips |
| 1 | releju telpa, 1.stāvs, 102.kab.  (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga) | griestu |
| 2 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs,  (adrese: Krustpils iela 20, Rīga) | sienas |
| 3 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs,  (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | sienas |
| 4 | releju telpa, 1. stāvs, 102.kab.  (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils) | griestu |

* + 1. obligāta funkcija - “Auto-restart” (darbības režīma atjaunošana pēc barošanas tīkla atjaunošanas pie elektroenerģijas zuduma);
    2. Ārējo un iekšējo bloku darbības cikls (kalpošanas laiks) nav mazāks par 10 gadiem.

1. **Demontāžas darbi**
   1. Veikt vecā kondicioniera demontāžu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekts | Telpu augstums, m | Demontējama kondicioniera tips |
| 1 | releju telpa, 1.stāvs, 102.kab.  (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga) | 2,35 | STULZ SSIA5FRS2Z0000 7035 |
| 2 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs,  (adrese: Krustpils iela 20, Rīga) | 2,50 | Airwell AWSI-HMF018-N11 |
| 3 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs,  (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | 3,00 | Airwell AWSI-HMF018-N11 |
| 4 | releju telpa, 1. stāvs, 102.kab.  (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils) | 3,20 | AIRWELL SX30N |

* 1. Veco kondicionieri nodot pasūtītajam.

1. **Montāžas darbi**
   1. Jauna kondicioniera uzstādīšanas vieta:
      1. ārējā bloka – vecā demontētā kondicioniera ārējā bloka vietā;
      2. iekšējā bloka - vecā demontētā kondicioniera iekšējā bloka vietā.
   2. Jauna kondicioniera bloku savienošanai izmantot esošus, vecā kondicioniera bloku savienošanai paredzētus caurumus ēkas sienā, kā arī esošus penāļus un kanālus. Nepieciešamības gadījumos, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, var veikt trases izmaiņas.
   3. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba vietu.
2. **Citi noteikumi**
   1. Kondicioniera elektrības pieslēgumu nodrošina pasūtītājs.

Pielikumā: Fotofiksācija un telpu plāni.

Tehniskā uzdevuma “Kondicioniera piegāde un uzstādīšana, Krustpils iela 24 k-26, Rīga”

1. pielikums

Fotofiksācija un telpu plāns

1. Objekts: releju telpa, 1.stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  | |

1. Objekts: SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Krustpils iela 20, Rīga)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

1. Objekts: SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

1. Objekts: releju telpa, 1. stāvs, 102. kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
|  | |