*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022.gada 10.marta*

*2.sēdes protokolu*

**„Divu reprezentatīvo mikroautobusu iegāde operatīvajā līzingā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/47-SPAV)**

**GROZĪJUMI Nr.1**

Veikt šādus grozījumus nolikuma 2.pielikumā tehniskajā specifikācijā: Specifikācija "DI" un Specifikācija "GK" attiecībā uz transporta līdzekļa augstumu, degvielas tvertnes tilpumu un vēlamo aprīkojumu:

|  |
| --- |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  |
| **Specifikācija "DI"** |
| **VW**  |  |
| **Nosacījumi** | **Vispārīgās prasības** |
| Transporta līdzekļu skaits | 1 |
| Tehniskais stāvoklis | Jauns |
| Lietošanas periods | 36 mēneši |
| Kopējais nobraukums periodā | 150000 km |
| Transporta līdzekļa klase | Vieglais pasažieru |
| Pilna masa | līdz 3100 kg |
| Virsbūves tips | Mikroautobuss |
| Transporta līdzekļa garums | ne mazāk kā 4900 mm |
| Transporta līdzekļa augstums | ne mazāk kā 1800 mm |
| Transporta līdzekļa platums | ne mazāk kā 1900 mm |
| Klīrenss | ne mazāk kā 175 mm |
| Degvielas veids | Dīzelis |
| Dzinēja tilpums | ne lielāks kā 2000 cm³ |
| Pārnesumkārba | Automātiskā |
| Piedziņa | Pilnpiedziņas |
| Jauda, kw | ne mazāk, kā 140 |
| Durvju skaits | 2 + 2 elektriski veramas + 1 elektriski veramā |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) | 7 |
| Krāsa | Pelēka metāliska |
| Salons | Ādas apdare |
| Diski | Vieglmetāla, ne mazāk kā R18 |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | ne mazāk kā 70 |
| **Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji kombinētajā (jauktajā) ciklā** |
| Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms, g/km | ne mazāk kā EURO 6 |
| Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km | ne mazāk kā EURO 6 |
| Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km | ne mazāk kā EURO 6 |
| **Obligātais aprīkojums un prasības** |
|  | ekspluatācijas nodoklis, reģistrācija, numurzīmes, apskates uzlīme |
| medicīniskā aptieciņa |
| piespiedu apstāšanās - avārijas zīme |
| ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) |
| auto lietošanas un radio instrukcija |
| drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam |
| dzinēja imobilaizers un signalizācija |
| stūres pastiprinātājs |
| demontējama sakabes ierīce |
| otrs akumulators + atslēdzējrelejs |
| multifunkcionāla ādas stūre |
| elektriski vadāmi logi |
| elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie spoguļi  |
| ESP stabilitātes sistēma (iekļ. ABS) |
| klimata kontrole |
| joslu asistents |
| multivides straumēšanas funkcija |
| adaptīvā šasijas vadībadapt.šasijas vadība |
| divi gumijas paklāji salona priekšā |
| dubļu sargi visiem riteņiem |
| braukšanas režīmu izvēle |
| Full LED priekšējie lukturi |
| LED dienas gaitas gaismas |
| pastāvīgs tuvo gaismu vai dienas gaismu pieslēgums |
| automātiskā tuvo un tālo gaismu pārslēgšana |
| tālo gaismu automātiskā kontoles sistēma |
| priekšējo un aizmugurējo stāvvietā novietošanas sensori ar atpakaļskata kameru |
| papildus apsilde ar taimeri un tālvadības pulti |
| audio sistēma (ar iebūvējamu Bluetooth mobilā tālruņa brīvroku sistēmu) |
| priekšējie sēdekļi apsildāmi, elektroniski regulējami, vadītāja sēdeklis elektroniski regulējams ar atmiņas funkciju |
| nolokāma otrās rindas sēdekļu atzveltne |
| Aklo zonu sensors |
| salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanas un ar lietus sensoru |
| elektriski paceļams bagāžas nodalījuma vāks |
| jumta reliņu sagatave |
| navigācija - Eiropa |
| salona apgaismojums priekšā un aizmugurē |
| centrālā atslēga ar tālvadību, pretaizbraukšanas signalizācija |
| **Vēlamais papildus aprīkojums** |
|  | mobilā tālruņa saskarnes komforts ar induktīvās uzlādes funkciju |
| diferenciāļa bloķētājsistēma |
| apsildāms vējstikls |
| adaptīvo kruīza kontrole līdz 210 km/h |
| **Apkopes un remonta iespējas** | Automobiļa un aprīkojuma apkopes iespējas vismaz vienā autorizētā apkopes un servisa centrā Rīgā |
| **Piegādes laiks**  | līdz 2022.gada 10.novembrim |

|  |
| --- |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  |
| **Specifikācija "GK"** |
|  |
| **Nosacījumi** | **Vispārīgās prasības** |
| Transporta līdzekļu skaits | 1 |
| Tehniskais stāvoklis | Jauns |
| Lietošanas periods | 36 mēneši |
| Kopējais nobraukums periodā | 150000 km |
| Transporta līdzekļa klase | Vieglais pasažieru |
| Pilna masa | līdz 3100 kg |
| Virsbūves tips | Mikroautobuss |
| Transporta līdzekļa garums | ne mazāk kā 4900 mm |
| Transporta līdzekļa augstums | ne mazāk kā 1800 mm |
| Transporta līdzekļa platums | ne mazāk kā 1900 mm |
| Klīrenss | ne mazāk kā 175 mm |
| Degvielas veids | Dīzelis |
| Dzinēja tilpums | ne lielāks kā 2000 cm³ |
| Pārnesumkārba | Automātiskā |
| Piedziņa | Pilnpiedziņas |
| Jauda, kw | ne mazāk, kā 140 |
| Durvju skaits | 2 + 2 elektriski veramas + 1 elektriski veramā |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) | 6 |
| Krāsa | Pelēka metāliska |
| Salons | Ādas apdare |
| Diski | Vieglmetāla, ne mazāk kā R18 |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | ne mazāk kā 70 |
| **Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji kombinētajā (jauktajā) ciklā** |
| Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms, g/km | ne mazāk kā EURO 6 |
| Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km | ne mazāk kā EURO 6 |
| Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km | ne mazāk kā EURO 6 |
| **Obligātais aprīkojums un prasības** |
|  | ekspluatācijas nodoklis, reģistrācija, numurzīmes, apskates uzlīme |
| medicīniskā aptieciņa |
| piespiedu apstāšanās - avārijas zīme |
| ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) |
| auto lietošanas un radio instrukcija |
| drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam |
| dzinēja imobilaizers un signalizācija |
| stūres pastiprinātājs |
| demontējama sakabes ierīce |
| otrs akumulators + atslēdzējrelejs |
| multifunkcionāla ādas stūre |
| elektriski vadāmi logi |
| elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie spoguļi  |
| ESP stabilitātes sistēma (iekļ. ABS) |
| klimata kontrole |
| joslu asistents |
| adaptīvā šasijas vadībadapt.šasijas vadība |
| divi gumijas paklāji salona priekšā |
| multivides straumēšanas funkcija |
| dubļu sargi visiem riteņiem |
| braukšanas režīmu izvēle |
| Full LED priekšējie lukturi |
| LED dienas gaitas gaismas |
| pastāvīgs tuvo gaismu vai dienas gaismu pieslēgums |
| automātiskā tuvo un tālo gaismu pārslēgšana |
| tālo gaismu automātiskā kontoles sistēma |
| priekšējo un aizmugurējo stāvvietā novietošanas sensori ar atpakaļskata kameru |
| papildus apsilde ar taimeri un tālvadības pulti |
| audio sistēma (ar iebūvējamu Bluetooth mobilā tālruņa brīvroku sistēmu) |
| priekšējie sēdekļi apsildāmi, elektroniski regulējami, vadītāja sēdeklis elektroniski regulējams ar atmiņas funkciju |
| nolokāma otrās rindas sēdekļu atzveltne, bīdāmi un izņemami sēdekļi, atsevišķi sēdekļi trešajā rindā |
| aklo zonu sensors |
| salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanas un ar lietus sensoru |
| elektriski paceļams bagāžas nodalījuma vāks |
| jumta reliņu sagatave |
| navigācija - Eiropa |
| salona apgaismojums priekšā un aizmugurē |
| centrālā atslēga ar tālvadību, pretaizbraukšanas signalizācija |
| **Vēlamais papildus aprīkojums** |
|  | mobilā tālruņa saskarnes komforts ar induktīvās uzlādes funkciju |
| diferenciāļa bloķētājsistēma |
| apsildāms vējstikls |
| adaptīvo kruīza kontrole līdz 210 km/h |
| **Apkopes un remonta iespējas** | Automobiļa un aprīkojuma apkopes iespējas vismaz vienā autorizētā apkopes un servisa centrā Rīgā. |
| **Piegādes laiks**  | līdz 2022.gada 10.novembrim |