*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2025.gada 2.aprīļa*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**“Akumulatoru piegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2025/39-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 25.03.2025. | 02.04.2025. |
| **1.** | ”Startera akumulatori, neapkalpojamie”  Lūdzu, precizējiet, ko jūs domājat par neapkalpojamie?  Flooded, AGM, VRLA ? | Neapkalpojamais akumulators - slēgta tipa akumulators, tā korpuss ir pilnībā noslēgts un nav piekļuves akumulatora iekšpusei. Akumulatoram nav nepieciešama apkope (ūdens, elektrolīta vai cita akumulatorā izmantota šķidruma nomaiņa vai papildināšana).  Precīzs tips noteikts tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļas 8.pozīcijā un 6.daļas 1.pozīcijā – AGM tips. Pārējās pozīcijās var piedāvāt jebkuru neapkalpojamā akumulatoru tipu. |