*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 19.janvāra*

*sēdes protokolu Nr.4*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Sliežu stiprinājumu, sliežu izolācijas detaļu un tiltu konstrukciju stiprinājumu piegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/239-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 18.01.2023. | 19.01.2023. |
| **1.** | Tabulā (2. Pielikums) prasībās pozīcijai Nr.4 ir norādīta stiprības klase 5.6 un rasējumā Nr.2, un pašā zīmējumā norādīts, ka stiprības klase var būt 4.8. Sakiet vai var piedāvāt 4.8 stiprības klasi? | Pretendentam jāpiedāvā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci. Tehniskajā specifikācijā iepirkuma priekšmeta 4.daļai “spiedskavu skrūve M22x55” ir noradīta prasība - stiprības klase 5.6, Rasējumā Nr.2 ir informatīvi norādīta minimālā materiāla stiprības klase (4.8). |