**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**GĀJĒJU PĀREJAS DZELZSBETONA PLĀTNĒM**

1. **SARUNU PROCEDŪRAS PREKŠMETS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Sarunu procedūras priekšmets** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1.** | **Gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes ar gumijas pretsliedēm tipa 60E1 sliedēm, t.sk.:** | **kompl.** | **1** |
| 1.1. | Iekšējās gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes 2,5 m platumā uz dzelzsbetona gulšņiem (tehniskais projekts LA541.01.00. vai ekvivalents) | gab. | 1 |
| 1.2. | Ārējās gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes 2,5 m platumā uz dzelzsbetona gulšņiem (tehniskais projekts LA541.02.00.; LA541.03.00. vai ekvivalents) | gab. | 2 |
| **1.** | **Gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes ar gumijas pretsliedēm tipa R-65 sliedēm, t.sk.:** | **kompl.** | **2** |
| 1.1. | Iekšējās gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes 2,5 m platumā uz dzelzsbetona gulšņiem (tehniskais projekts LA541.01.00. vai ekvivalents) | gab. | 2 |
| 1.2. | Ārējās gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes 2,5 m platumā uz dzelzsbetona gulšņiem (tehniskais projekts LA541.02.00.; LA541.03.00. vai ekvivalents) | gab. | 4 |

1. **MARĶĒJUMS*:***

Uz katras dzelzsbetona plātnes virsmas metāliskās apmales malā ir jābūt pret nodilumu izturīgam marķējumam, kurā norādīts ražošanas gads un ražotāja nosaukums.

1. **Preces ekspluatācijas garantijas termiņš 5 (pieci) gadi.**
2. **GĀJĒJU PĀREJU DZELZSBETONA PLĀTŅU PIEGĀŽU GRAFIKS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saņēmējs | | Piegādes noteikumi | | 45 dienas | Kopā  (kompl.) |
| **Gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes ar gumijas pretsliedēm 60E1 tipa sliedēm** | | | | | |
| CPE-2 | Čiekurkalna ekspluatācijas daļa | | 1 | | 1 |
| **Gājēju pārejas dzelzsbetona plātnes ar gumijas pretsliedēm R-65 tipa sliedēm** | | | | | |
| CPE-2 | Čiekurkalna ekspluatācijas daļa | | 2 | | 2 |
|  | **Kopējais apjoms:** | | **3** | | **3** |

1. **Produkcijas saņēmēju adreses**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAS “Latvijas Dzelzceļš” struktūrvienības:** | **Juridiskā adrese:** | **Piegādes**  **vietas adrese:** | **Kontaktpersonas** |
| Sliežu ceļu pārvaldes Čiekurkalna ekspluatācijas daļa (CPE-2) | Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547 | Starta 28A, Rīga, LV-1026 | Sliežu ceļu pārvaldes Materiālu nodrošinājumu un kontroles daļas komplektācijas bāzes meistars Aleksejs Vorotincevs mob.tel. +371 20382615 |

*Pielikumā:*

* *RASĒJUMI (gājēju pārejas dzelzsbetona plātnēm ar gumijas pretsliedēm)- 5 lapas.*

***RASĒJUMI (gājēju pārejas dzelzsbetona plātnēm ar gumijas pretsliedēm***









