*Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei*

*“Dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā elektroapgādes tīklu pārbūve Mežgarciema iela 31-12, Garciems”*

*1.pielikums*

**Tehniskais uzdevums**

 **“****Dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā elektroapgādes tīklu pārbūve Mežgarciema iela 31-12, Garciems”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
	1. Pakalpojuma apraksts:
		1. Elektroapgādes tīklu pārbūve objektā: dzīvokļa daudzdzīvokļu māja Mežgarciema iela 31-12, Garciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. ar kad. apz.80520081299.
	2. Pakalpojuma apjoms:
		1. būvdarbi, t.sk.;
			1. materiālu piegāde un to uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi;
			2. izpilddokumentācijas noformēšana;
	3. Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, **izmantojot, būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk – BIS)**.
2. **Būvdarbu** **noteikumi**
	1. Būvdarbus veikt atbilstoši BIS būvniecības lietā Nr. BIS-BL-773169-10490 “Dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā elektroapgādes tīklu pārbūve Mežgarciema iela 31-12, Garciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. “ (turpmāk – būvniecības lieta) izstrādātajai un saskaņotajai būvniecības ieceres dokumentācijai (turpmāk – būvprojekts) *(1.pielikumā - Darbu saraksts un materiālu specifikācija, 2.pielikumā – būvprojekta izkopējums)*.
	2. Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.
	3. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.
	4. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot patērētāju elektroenerģijas padevei.
	5. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
	6. Sakopt darba vietu katras darbu veikšanas dienas noslēgumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.
3. **Izpilddokumentācijas noformēšana**
	1. Pēc būvdarbu pabeigšanas noformēt izpilddokumentāciju:
		1. segto darbu akti ar pielikumiem (izmantoto materiālu atbilstības deklarācijām);
		2. atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml.;
		3. izpildshēmas;
		4. mērījumu protokoli
		5. komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;
		6. pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus,
		7. citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
	2. Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt. rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskajai pārvaldei.
4. **Būvniecības lietas noformēšana BISā:**
	1. Pēc nepieciešamas pilnvaras saņemšanas BISā:
		1. sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
		2. pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus;
		3. pēc būvdarbu pabeigšanas inženierbūvi nodot ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā.

Pielikumā:

* 1.pielikums: “Darbu saraksts un materiālu specifikācija”;
* 2.pielikums: “Būvprojekta izkopējums, Mežgarciema iela 31-12” (ELT-1 - Vispārīgie rādītāji; ELT-2 - Vienlīnijas shēma; ELT-3 - Ārējo elektroapgādes tīklu plāns M1:250; ELT-4 - Pagrabstāva un 2.stāva plāni ar elektroapgādes tīkliem un Darbu izpildes plāns). */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*